Общественный фонд «Содействие» III Конкурс детского креатива
Теоретическая работа (проект).
Название проекта:

«Энергия биомасс».

Проект подготовлен: Ф.И.О., класс: Батырь Екатерина Валерьевна, 

                                                                         учащаяся 10 класса

Название учебного заведения: Муниципальное общеобразовательное учреждение 

                                                     Беглицкая средняя общеобразовательная школа

Наименование субъекта Российской Федерации: Ростовская область

Наименование муниципального образования: Неклиновский район

Контактные данные:

 адрес (с указанием индекса): 346846, село Беглица,

 улица Ленина. 34 а,

 Неклиновского района, 

Ростовской области 

телефон (с указанием кода): 8(86347)52-9-67 

 мобильный телефон: 89061824213
e-mail: kamishov.alex@yandex.ru
-2011 г.-

с. Беглица

1. Обоснование актуальности проекта.
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      Мы, учащиеся МОУ Беглицкой СОШ, активисты детского объединения старшеклассников «Надежда» познакомившись с положением конкурса проектов «Моя страна – моя Россия» решили в нём поучаствовать. 

      По нашему мнению это актуально, современно и, конечно же, интересно! 
Предложений, задумок, идей, даже порой самых фантастических было очень много.
    Если вам придется побывать в Ростовской области, постарайтесь попасть на ее запад, проехать по побережью залива от Таганрога, и, не доезжая до моста через реку Миус, свернуть влево. Так вы приедете в гостеприимное небольшое село, которое радушно примет вас. Вы попадете в уютный уголок, распложенный в месте впадения Миуса в Таганрогский залив. Село с давней историей, уходящей в петровские времена, привлечет ваше внимание своими  достопримечательностями, как прошлого, так и современности. Приезжайте к нам в село, посмотрите его былое и настоящее, полюбуйтесь заходящим солнцем, длинной песчаной косой, домами, утопающими в зелени, подышите чистейшим морским воздухом, попробуйте знаменитой рыбацкой ухи, и вы навсегда запомните этот удивительный уголок России – село Беглицкая Коса!  

      Впервые название села встречается на русской карте в 1697 году, как Бегелитская Коса. 

Здесь, в 35 километрах от города Таганрога, часть суши острой косой врезается в Таганрогский

залив, образуя песчаную косу, самую большую на северном берегу залива. Так как здесь селились

беглые крестьяне, коса получила название – Беглицкая. 

      Заселение территории, где расположена Беглицкая Коса, систематически началось с 1768 года, во время войны России с Турцией. Екатерина II, манифестом от 37 апреля 1780 года, разрешила поселиться в Приазовье не только свободным, но и (неофициально) крепостным крестьянам. В это же время царское правительство раздавало земли на окраинах России офицерам и чиновникам за различные заслуги в войне России с Турцией. В этой войне на стороне России выступили многие греческие полководцы: Греция в это время находилась под игом Турции, и греки, выступая на стороне России, боролись за освобождение своей Родины от турецкого нашествия. Екатерина   II  через князя Потемкина, наместника Новороссийска, в 1787 году отдает землю, прилегающую к Беглицкой Косе в количестве 6292 десятин, капитану греческого пехотного полка Д. И. Алфераки. Землю он получил с условием поселить на ней греков, убегающих в Россию от турецкого притеснения. Но вместо них Алфераки поселил здесь разного звания беглых людей. В 1789 году он основал небольшой хутор на Беглицкой Косе. Люди поселились здесь в основном вольные, сильные, т. е. те, кто не вынес крепостной неволи и бежал от своих помещиков. Никаких документов Алфераки не требовал от крестьян. Такое положение дел привлекало на эти земли все новых и новых жителей, тем более что жилось здесь привольно: богатые черноземные поля давали щедрые урожаи, Таганрогский залив дарил богатые уловы рыбы. А главное здесь человек был свободен, над ним не тяготело крепостное право, хотя часть своего дохода он отдавал своему хозяину – Алфераки.

    Указом 12. 12. 1796 года Павел I   закрепостил крестьян, поселившихся на территории, присоединенной в результате войны с Турцией при Екатерине II. В 1814 году Алфераки Д. И. продал землю и  400 душ крестьян за 220 000 рублей ассигнациями И. А. Варваци, переехавшему из Астрахани в Таганрог. В Таганроге Варваци построил большой дом (сейчас это городской краеведческий музей) и в своем имении на Беглицкой Косе построил богатый дом в виде терема.
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Здание нашей школы.
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Музей Градостроительства и быта г. Таганрог.

   В 1859 году хутор Беглицкий имел 6 крестьянских дворов с населением 113 человек, но земли не было. На территории косы был и рыбный завод помещика, а на возвышенном берегу была расположена усадьба, в которой было несколько зданий, в т. ч. барский дом с двухэтажной центральной частью и боковыми одноэтажными крыльями. Под домом находился большой подвал, с многочисленными отделами для хранения продуктов. На дворе стояли подсобные помещения для прислуги, конюшни, хозяйственные постройки.  Сюда любила приезжать городская знать, чтобы отдохнуть и повеселиться, полюбоваться красотами Таганрогского залива. В 1870 году за потомками помещика И. С. Варваци числилось 4761 десятин земли при усадьбе на Беглицкой Косе, оцененной в 380 880 рублей. В 1870 – 1873 г. внучки Варваци оставались в деревне на зиму и от скуки стали брать крестьянских мальчиков и обучать их грамоте. 

В 1905 г. потомки И. А. Варваци уезжают в Грецию, оставив имение на попечение своего управляющего англичанина Моберли. В 1910г. помещичий дом покупают зажиточные жители Ломакины. Девицы Ломакины открыли платную школу, где обучались дети зажиточных крестьян.

     Хотя наша школа очень старая и требует капитального ремонта. Но у неё очень интересная история.

      Так как наша школа находится на берегу Азовского моря, то, конечно же, первое предложение было связано с возможностью использования энергии морских волн. Ведь ничто, так как морская волна не может  легко поднять самый тяжёлый корабль. Он подчиняется мельчайшему колебанию волны.

     В мире ведутся работы по исследованию энергии океана, разрабатываются термальные установки для объёма тепловой энергии слоёв тропических морей. Первое предложение об использовании энергии волн было в 1799 году. Направление в энергетике океана, моря – очень смелое. Волновая мощность Мирового океана оценивается в 2,7 млрд. кВт, что не очень много, но ощутимо заметно, если перевести на % потребляемой в мире энергии. 
     Рассмотрение этого предложения как проекта, не получилось. Понятно, что волновые электростанции дело не дешевое.

     Следующее предложение, которое мы рассматривали - это использование солнечной энергии, что сейчас привлекательно и очень актуально. Ведь в последнее время очень остро встал вопрос о защите окружающей среды, поскольку развитие промышленности ведёт к необратимым нарушениям в природе. Конечно же, солнечная энергия может заменить ископаемое топливо и сможет обеспечить энергетические потребности будущего. А ещё это исключительно чистый источник энергии. Но, несмотря на ряд преимуществ солнечной энергии (чистота, повсеместная распространённость, бесплатность), не всё так просто. Есть технические трудности, связанные с её преобразованием. Солнечная радиация рассеяна, имеет малую плотность (удельную мощность), изменчива во времени. Мы бы предложили использовать солнечную энергию в малых масштабах. 
Например:

1. для опреснения солоноватой воды,

2. нагревание воды, 

3. сушки фруктов. 

На базе нашей школы это реально и просто. 
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     Вспоминали и ветряные мельницы - использование энергии ветра. Ветер имеет солнечное происхождение, а в нашей местности ветры частые гости. Но в использовании энергии ветра тоже есть проблемы: это - его непостоянство, как по силе, так и по направлению.

     Конечно, без энергии жизнь на земле не возможна, но использование возобновляемой энергии, которая экологически чистая, которая возможна в будущем - очень мало.
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2. Цели и задачи проекта.
      Мы решили, что для нашего проекта больше подойдёт использование биомассы. 
Наша школа находится рядом с нашим заповедным лугом, а на лугу пасутся коровы, недалеко находится  ферма.  А это - навоз. На сегодняшний день почва и грунтовые воды в районах интенсивного животноводства сильно загрязнены органическими и минеральными компонентами. 
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                Наши буренки.                                                             Биомасса.

    По нашему мнению: это - решение экологических проблем. Это - использование энергосберегающей энергии. Сначала звучало смешно - «тепло из навоза». Но когда глубже коснулись, работали над этой проблемой, производили расчеты и исследования, то пришли к выводу, что этот проект даже  можно взять на рассмотрение в реформах ЖКХ.

3.Сроки реализации проекта.

2011 – 2012 учебный год (при наличии средств).

4.Содержание проекта.

Для реализации нашего проекта нам понадобится:
1. Герметичная металлическая ёмкость (цистерна), где навоз будет превращаться в газовое топливо и качественное удобрение. Цистерна приобретается списанная, но в хорошем состоянии и (без колесных пар). Хорошая толстая стенка.
2. Выпускной клапан. Возможно не приобретать отдельно, если входит в комплект с котлом.
3. Манометр.

	

Манометры ТМ технические серии 10
предназначены для жидких и газообразных, не вязких и не кристаллизирующихся измеряемых сред,

с температурой до 150°C, не агрессивных к медным сплавам.

Манометр ТМ-310, диаметр 63 мм.
4.Котел отопительный твердотопливный Viadrus U22D-6.    
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   Значительным преимуществом этого котла является высокий срок службы секционного чугунного теплообменника. 

Секции образуют камеру сжигания и зольник, пространство для теплоносителя и конвекционную часть, в которой температура продуктов сжигания передается теплоносителю. Конструкция теплообменника котла позволяет полностью использовать температуру продуктов сжигания в дымовых каналах. Для обслуживания котла служат загрузочные дверцы, дверцы зольника и топочные дверцы, которые прикреплены к передней секции. Вход и выход отопительной воды находятся в задней части котла (фланцы с патрубком для отопительной и обратной воды входят в комплект стандартной поставки и включены в цену котла). 

Все тело котла изолировано плитами из минеральной ваты, которая минимализирует потери тепла. Эффективность (К. п. д.) котла при сжигании каменного угля и кокса 80 %. Эффективность при сжигании дров 71-78 %. Для обеспечения высокой эффективности при сжигании твердого топлива служат также регулировочные элементы. Подача первичного воздуха под решетку котла осуществляется через воздушный клапан дверок зольника, который автоматически управляется регулятором тяги. Подвод вторичного воздуха в камеру сжигания осуществляется через воздушную розетку загрузочной дверки. Дымовой клапан газосборника регулирует количество продуктов сгорания, которые уходят через дымоход, чем достигается оптимальная тяга. Для несложной очистки осевших продуктов сгорания, которые возникли после сжигания топлива, служит очистной люк газосборника. Инструменты для очистки - крюк, щетка с насадкой- включены в цену котла. Для контроля температуры отопительной воды и давления в отопительной системе служит термоманометр, который находится в щитке управления. 

Чугунные котлы на твердом топливе VIADRUS U22С предназначен для работы на каменном угле, коксе и дровах. Для контроля температуры и давления в отопительной системе используется термоманометр, расположенный на панели управления.

Универсальные чугунные отопительные котлы серии VIADRUS U22С могут работать в системах отопления с естественной или принудительной циркуляцией отопительной воды с рабочим давлением до 4 бар. КПД котла при сжигании каменного угля и кокса – 80 %, при сжигании дров 71-78 %.

Для удобства транспортировки и во избежание деформации элементов, котлы VIADRUS U22С поставляются на полете в разобранном виде, инструкция по сборке находится в инструкции на котёл.

В стандартную комплектацию котла (помимо сборочных узлов) входит:

• инструмент для чистки топки котла (крюк, щетка с рукояткой, шило)

• впускной и выпускной кран 1/2“ (1шт). 

• Конструкция котла VIADRUS U 22 для сжигания твердого топлива

позволяет простую перестройку на благородное топливо – природный газ,

жидкое топливо.

Котел VIADRUS U 22 благодаря своей универсальности и низким ценам

твердого топлива является идеальным для недорогого отопления.

• Тип котла, который предназначен для работы на каменном угле, 

коксе и дровах имеет коммерческое обозначение VIADRUS U 22 C.

• Для обеспечения высокой эффективности при сжигании твердого

топлива служат регулировочные элементы.

Высококачественное сжигание позволяет

обеспечить двойную подачу воздуха.

Мощность: 34,9 кВт 

КПД:  75-80 % 

Температура продуктов сжигания:  макс. 282 гр.С 

Масса: 342 кг 

Габариты (ШхДхВ): 520х940х974 мм 

Обьем водного пространства: 45,6 л 

Диаметр дымовой трубы: 156 мм 

Рекомендуемая рабочая температура отопительной воды:  60-90 гр.С 

Количество секций: 6  

Топливо:  кокс, каменный уголь, дерево.
	


5.Газопровод для котла.



Труба материала ПВХ (НПВХ). Труба соответствует ГОСТ Р 51613-2000. Диаметры 20мм, Рабочее давление 16 атм. SDR 13.6. Производство ООО «АГРИГАЗПОЛИМЕР».

5.План реализации проекта.
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   При наличии необходимого оборудования собирается (по схеме) «биоустановка», в цистерну загружается «биотопливо»: навоз, сорняки растений, которые выпалываются на пришкольном участке. После загрузки цистерна герметично закрывается. 

СХЕМА.
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Железнодорожная цистерна.

     И так, при наличии 2-х ёмкостей, пока одна ёмкость готовится, другая работает. Переключаются краны, и дополнительно устанавливаются часы. Получается бесперебойная энергия.

За счёт переработки навоза, школа получит больше половины всего необходимого ей тепла. А ещё получается и качественное удобрение для школьного огорода, сада, клумб, питомника. Не надо покупать удобрения, будет своя, эффективная подкормка. Ведь мы являемся участниками «ЭКА проекта» «Больше кислорода» – выращиваем сосны.

   Это постоянный, дешёвый источник энергии. И выражение «тепло из навоза» зазвучит по-другому  –  биоэнергетика! 

  Удельная теплота сгорания биомассы q– количество тепла, выделяемое при сгорании 1 кг вещества.   Общее количество энергии выделяемое при использовании массы - m равно qm.

6. Механизм реализации проекта и схема управления проектом в рамках территории.
     Реализации проекта возможна при наличии спонсорской помощи предпринимателей проживающих на нашей территории, помощи Главы Администрации нашего поселения, Главы Администрации нашего района, других привлекаемых средств.
7. Кадровое обеспечение проекта.

     Автор проекта Батырь Екатерина Валерьевна, учащаяся 10 класса.  

Координаторы проекта: заместитель директора по ВР Камышов А.В. и старшая вожатая школы Скитецкая Е.В. 

    В подготовке и реализации проекта планируется задействовать всех членом объединения «Надежда»  школы, а это учащиеся 8 – 11 классов.
    А так же нам необходима будет помощь родителей (желательно на добровольных началах), а нам понадобятся:

1. Сварщик с допуском.

2. Маляр.

3. Монтажник.

10. Финансово – экономическое обоснование проекта.
   При детальном исследовании мы определили что, для обеспечения «биогазовой» установки теплотой необходимо:
1. Cписанная железнодорожная цистерна (без колесных пар) – 2 шт., 160 000 руб.*2=320 000 руб.
2. Котел – парообразователь – 1 шт., 52 300 руб.
3. Труба материала ПВХ (НПВХ). Диаметры 20мм, Рабочее давление 16 атм. SDR 13.6. – 

10 м., 28,90 руб.*10=289 руб.
4. Навоз.

5. Транспортные расходы (доставка) материалов и оборудования за счет спонсорской помощи хозяйства и родителей.

6. Сварка, монтаж и малярные работы – спонсорская помощь родителей.

ИТОГО: 320 000 руб. + 52 300 руб. + 289 руб. = 375 589 руб.

Заключение.

1 кг отходов может дать 0,25 м3 биогаза - «биотоплива». По теплотворной способности 1м3 газа соответствует 0,6 л. жидкого топлива.

   На наш взгляд энергия биомасс один из самых реальных и выполнимых проектов энергосбережения. Наше детское объединение заинтересовалось этим проектом, и мы решили его реализовать в рамках акции  «Я – гражданин России», которая ежегодно проходит в нашем районе.
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Инициативная группа объединения старшеклассников «Надежда»

МОУ Беглицкой СОШ.
АтомАтомная энергия -3%











Возобновляемые энергетические ресурсы – 5%
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Твёрдое топливо – 77%








